附件2
2014年“博创杯”黑龙江省大学生嵌入式物联网
设计竞赛参赛平台（指定平台）介绍
大赛参赛作品指定平台应基于博创公司嵌入式、物联网平台进行设计。
一、大赛推荐硬件平台

博创公司平台：博创公司所有型号的嵌入式物联网平台均可参赛，下列平台仅为推荐平台，不作为必选平台。如需了解平台详情请登录博创公司官网www.up-tech.com。
	产品名称
	细分
	型号
	说明

	魔法师套件(大赛推荐)
	魔法师创意实训套件

（综合版）
	UP-Magic-Embedded  
	在物联网板本上加RFID套装（UHF/HF/LF/2.4G）

	
	魔法师创意实训套件

（物联网版）
	UP-Magic-IOT  
	在嵌入式板本上加6个ZIGBEE模块

	
	魔法师创意实训套件

（嵌入式版）
	UP-Magic-synthetic  
	含cortexA8、6410、2410、CortexMO、M3、M4六个核心板；包含整套标配模块

	嵌入式平台
	CORTEX A9平台
	UP-CUP 4412
	

	
	CORTEX A8平台
	up-cortex-A8
	

	
	
	up-cup 210
	

	
	ARM11平台
	UP-CUP 6410-II
	

	 物联网/嵌入式平台
	物联网嵌入式教学科研平台II 型

（双核心版）
	UP-CUP IOT 6410/A8-II
	配Cortex-A8、S3C6410 两个核心板

	
	物联网嵌入式教学科研平台II 型（Cortex-A8 版）
	UP-CUP IOT A8-II
	配Cortex-A8核心板

	
	物联网嵌入式教学科研平台 II 型（S3C6410 版）
	UP-CUP IOT-6410-II  
	配S3C6410核心版

	移动互联网平台
	精典版
	UP-MOBNET-P
	

	RFID平台
	RFID综合实训系统
	UP-RFID-T
	A8, UHF/HF/LF/2.4G,控制对象

	
	UP-RFID-A8高级实验系统
	UP-RFID-A8
	

	
	UP-RFID-E基础实验系统
	UP-RFID-E
	

	
	RFID套装
	UP-RFID-SUIT
	UHF/HF/LF/2.4G

	传感器平台
	UP-SENSOR-I传感器原理与应用平台
	UP-SENSOR-I
	20个传感器器，两个原理实验板，串口、zigbee多种传输方式

	Zigbee套件
	Zigbee开发套件
	UP-CUP Zigbee
	六个节点


二、大赛推荐软件平台 

1．风河VxWorks：风河VxWorks具备32位和64位支持能力，可提供全面的多核处理器支持，是业界公认稳定、可靠、安全的实时操作系统。Wind River VxWorks平台被各行业采用并开发出富于创新的产品。除了具有业界领先的VxWorks实时操作系统，VxWorks平台还包括了集成化的run-time技术以及基于Eclipse的开放型开发套件。享誉全球的软件和硬件厂商组成了完整的合作伙伴生态体系构成了VxWorks平台的坚强后盾，风河公司也对其客户提供24/7的全球技术支持

2．Yocto Linux：Yocto计划是一个开放源码协同计划，它提供必须的标准以及高质量的架构、工具和方法论，以便降低嵌入式Linux软件工程项目的复杂度，提高其可移植性。风河Linux均遵循Yocto标准并予以兼容。
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